Приложение:

ID по наименованию устройства (“TONOMXXXXXXX”, серийный номер - XXXХXXX, в шестнадцатеричной системе, семизначный серийный номер).

Алгоритм работы:

- ожидание команд от тонометра:

1) прием - запрос актуальной даты(0х02):

отправка – сообщение текущей даты(0х03);

2) прием - результаты измерения(0х01):

- при необходимости обновления серийного номера устройства:

отправка –команда замены серийного номера(0x04);

- при необходимости обновления даты и времени:

отправка – сообщение текущей даты(0х03);